***7 priedas***



3.12 pav. **Topografinio plano skaitmeninis 3D modelis**



1.4 pav. **Duomenys apie žemės naudmenų plotus** (Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės fondas, 2014)

*3.5 lentelė.* **Reljefo apsaugojimo kriterijai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Reljefo apsaugojimo laipsnis** | **Apibūdinimas** |
| 1. | Gerai apsaugotos teritorijos | Miškai ir parkai, paviršiaus antropogenizacijos laipsnis ne daugiau kaip 10 proc.  |
| 2. | Apsaugotos teritorijos | Pievos, žaliosios vejos, paviršiaus antropogenizacijos laipsnis siekia 20 proc.  |
| 3. | Mažai apsaugotos teritorijos | Paviršiaus antropogenizacijos laipsnis siekia 40 proc.  |
| 4. | Neapsaugotos teritorijos  | Paviršiaus antropogenizacijos laipsnis siekia net 90 proc. |